[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]高性能分布式存储服务器系统项目

参数要求：
[bookmark: heading_8]一、硬件设备（4U 机架式存储节点）要求
	序号
	配置项
	参数要求

	1
	CPU
	[bookmark: OLE_LINK33]≥2 颗 单颗≥24 核48线程，主频≥2.2GHz，缓存≥ 64MB，功耗≤ 125W，国产服务器级 CPU，兼容海光7360同等及以上性能

	2
	内存
	≥128GB DDR4 RECC 3200MHz

	3
	系统盘
	≥2 块 960GB SATA 企业级 SSD，组 RAID1

	4
	高速 SSD
	≥4 块 1.6T U.2 NVMe PCIe4.0 企业级 SSD

	5
	数据硬盘
	≥18 块 24TB SATA 7200RPM 企业级 3.5 英寸硬盘，最大支持 24 盘位

	6
	RAID 卡
	1 张 12Gb/s SAS RAID 卡，2GB 缓存，支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 / 直通

	7
	RAID 卡电池
	1 块  支持RAID卡缓存 断电保护

	8
	网卡
	1 张双口 10G 光口万兆网卡（含多模光模块），集成双千兆电口

	9
	准系统
	4U 机架式，支持双路 CPU、32 条内存、24LFF 盘位，1+1 冗余电源，含导轨

	10
	维保
	三年标准整机质保，7×24小时远程支持，4小时现场上门响应



2、 分布式存储系统软件要求
2.1架构要求
2.1.1采用分布式存储架构，具备自主计算机软件著作权并提供复印件。
2.1.2兼容 X86 架构与国产化 CPU 架构，非嵌入式 / 控制器架构。
2.1.3基于标准国产操作系统横向扩展，支持软件定义部署。
2.1.4 CPU 支持单路服务器级，可扩展至双路服务器级。
2.1.5存储节点支持 4 个以上以太网口，支持数据链路冗余。
2.2功能要求
2.2.1支持与 S3-compatible 外部对象存储联动，实现文件归档、同步、分层扩展。
2.2.2支持海量文件元数据索引扩展，支持文件信息快速检索、统计与数据治理。
2.2.3支持文件系统全局事件记录，支持外部系统订阅事件流。
2.2.4支持 RDMA 高性能网络（InfiniBand、RoCE 等）。
2.2.5支持稀疏文件处理、元数据与存储镜像、存储池划分、热温冷数据分层。
2.3协议与权限
2.3.1支持 Linux 客户端挂载、NFS/SMB/CIFS 文件共享、标准 POSIX 权限。
2.3.2支持 ACL 访问控制列表、目录级默认 ACL、细粒度权限管控。
2.3.3支持连接级身份认证、TLS 安全加密通信。
2.4监控与安全
2.4.1集成 InfluxDB、Grafana 监控，支持集群状态、容量、性能监控。
2.4.2产品具备安全漏洞检测能力，提供 近2年内第三方安全漏洞扫描报告（AWVS、Nessus、AppScanner均可）。
[bookmark: _GoBack]
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